**通知公告**

**岳阳海达环保科技有限公司职业病危害定期检测网上公开信息表**

**湖 南 衡 润 科 技 有 限 公 司**

|  |  |
| --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 | 岳阳海达环保科技有限公司 |
| 联系人 | 凌绍文 |
| 项目名称 | 岳阳海达环保科技有限公司职业病危害定期检测 |
| 地理位置 | 岳阳高新技术产业园区建材产业片区8号 |
| 项目简介 | 岳阳海达环保科技有限公司位于岳阳高薪技术产业园区建材产业片区8号，租赁岳阳市恒升陶瓷科技有限公司东侧厂房，用于建设<年产3000吨新型烟气脱硫剂、2000吨干法脱硫剂>项目，项目占地面积1550㎡，项目建设规模：年产3000吨新型烟气脱硫剂、2000吨干法脱硫剂。建设工程有生产车间、仓库、办公室、供水供电系统、环保工程（废气、废水、噪声治理）。新建项目投资500万，其中环保投资40万。本项目属于新型烟气脱硫剂、干法脱硫剂生产。工艺为破碎、混合、无化学反应，属于"二十三、化学原料和化学制品制造业26专用化学品制造266中单纯物理分离、物理提纯、混合、分装"的项目 |
| 现场调查 | 人员 | 汪韬、杨阳 |
| 时间 | 2022.5.15 |
| 建设单位陪同人 | 凌绍文 |
| 检测采样 | 人员 | 汪韬 史国力 黎子龙 |
| 时间 | 2022.5.19 |
| 建设单位陪同人 | 凌绍文 |
| 建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素检测结果 | 用人单位主要存在的职业病危害因素为其他粉尘（总尘）、氢氧化钠、碳酸钠、噪声；本次共检测其他粉尘（总尘）1位个体对象，氢氧化钠、碳酸钠共2个作业点位，本次个体共检测碳酸钠1位对象检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）中的标准限值要求。本次测定用人单位噪声1位作业对象，噪声检测结果均符合国家职业接触限值要求。 |
| 建议 | 加强对工人进行职业卫生知识的培训和宣传教育，提高工人的职业卫生防护意识。定期为员工进行职业体检，建立和完善员工的职业健康档案。 |